

**NÁVOD NA MONTÁŽ POLIČKY DO SKLENÍKA NORDPOLEN**

**ROZPIS KOMPONENTOV A SPOJOVACIEHO MATERIÁLU NA POLIČKU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov dielu** | **Počet ks** | **Dĺžka mm** |
| Odkladacia polica | 1 | 1550 |
| Konzoly - pravá, ľavá, stredná | 3 |  |
| Skrutky M6x10 | 6 |  |
| Skrutky M8x16 | 3 |  |
| Matica M6 | 6 |  |
| Matica M8 | 3 |  |

V prípade ak je poliček v skleníku vedľa seba viac je dodávaná spájacia konzola.

✓ Pred montážou poličky zvolíme jej umiestnenie v skleníku

✓ Na bočné profily skleníka navŕtame vo zvolenej výške otvory ∅ 8,5 mm.

✓ Do predvŕtaných dier priskrutkujeme konzoly skrutkami M8x16 a maticami M8.

✓ Na konzoly priskrutkujeme z vrchnej časti odkladaciu policu dĺžky 1550 mm skrutkami M6x10 a maticami M6.

✓ Všetky skrutky a matice pevne dotiahneme.

V prípade, že plánujete ich umiestniť vedľa seba viacero poličiek, súčasťou dodávky bude prepojovacia konzola. Toto stačí uviesť do poznámky v objednávke.

**NÁČRT MONTÁŽE POLIČKY**



